### Bağlantı Noktası Adı

Not: Bağlantı Noktası Adı iletişim kutusu yalnızca Windows NT, Windows 2000 ve Windows XP’de görüntülenir. Bu iletişim kutusu yalnızca Ağ İletişim Kuralını Ayarlama iletişim kutusunda Varsayılan bağlantı noktası adını kullan onay kutusu işaretlenmemişse ve IP iletişim modu seçilmemişse görüntülenir.

Yüklenen yazıcı için oluşturulan ağ bağlantı noktasının adını belirleyebilirsiniz. Bağlantı noktasının adı, yazıcı özelliklerindeki bağlantı noktasını tanıtmak için kullanılır.

Geçerli bağlantı noktası adları en fazla 63 karakter uzunluğunda olabilir ve bütün karakterleri içerebilir. Bağlantı noktası adı benzersiz olmalıdır. Bağlantı noktasının adı, özet ekranında ve deneme sayfasında görüntülenir.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağ Yazdırma Terimleri Sözlüğü