### Identifikasi Printer

Jika Konfigurasi tidak dapat mendeteksi printer Anda pada jaringan, harap periksa berikut ini:

- Pastikan printer sudah terhubung dengan baik dan diaktifkan.
- Periksa apakah firewall telah diaktifkan pada komputer Anda. Firewall yang diaktifkan pada komputer dapat menghambat penginstal untuk mendeteksi printer. Nonaktifkan sementara firewall pada komputer sebelum melanjutkan penginstalan. Jika firewall diaktifkan (misalnya ZoneAlarm©, BlackICE©,dll.), lihat dokumentasi vendor firewall Anda untuk memperoleh petunjuk cara menonaktifkan firewall tersebut. HP sangat menganjurkan untuk menginstal berikut ini pada komputer Anda: (1) Perangkat keras yang memberikan perlindungan firewall antara Internet dan komputer Anda, misalnya gateway dan (2) program deteksi virus terkini.

Informasi lebih lanjut tentang firewall

Setelah Anda memverifikasi hal di atas, pilih salah satu metode berikut ini untuk mencari printer:

- Pilih dari daftar printer yang dideteksi. Anda dapat memilih dari daftar printer yang tersedia pada jaringan lokal yang terdeteksi. Bila Anda mengklik Lanjut, utilitas akan mencari printer jaringan dan menampilkan daftar printer yang terdeteksi. Setelah itu Anda dapat memilih printer yang diinginkan dari daftar.
- Tetapkan printer menurut alamat. Anda dapat menemukan printer tertentu dari alamatnya. Bila Anda mengklik Lanjut, Anda akan diminta untuk mengenali printer dari alamat perangkat keras LAN, alamat IP, atau nama host IP.
- Masukkan pengaturan untuk printer yang tidak berada pada jaringan. Tentukan pilihan ini jika Anda mengkonfigurasikan port untuk printer yang tidak terhubung ke jaringan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan ini, lihat dokumentasi yang disertakan dengan printer Anda.

#### Untuk informasi lebih lanjut:

Daftar Istilah Pencetakan Jaringan