### שינוי הגדרות TCP/IP

באפשרותך לציין הגדרות TCP/IP (IPv4) חדשות עבור מדפסת זו. עליך להתייעץ עם מנהל הרשת שלך לפני שינוי הגדרות כלשהן.

הערה: כלי השירות להתקנה יזהה את הגדרות המערכת שברשותך וינסה לספק הגדרות TCP/IP מומלצות (הן IPv4 והן IPv6), אך באפשרותך לשנות את הגדרות IPv4 אלה כרצונך (ניתן להשתמש בכלי שירות זה להגדרת הגדרות IPv4 באופן ידני בלבד). ערכי הפרמטרים שמוקצים אינם מוגדרים בתצורת המדפסת עד לסיום ההתקנה.

· אם למדפסת אין הגדרות TCP/IP חוקיות:
בשדות שמוצגים הזן כתובת IP חוקית (IPv4) עבור המדפסת, מסכת רשת-משנה חוקית וכתובת IP חוקית עבור השער. לפני הקצאת ערכים, עליך להתייעץ עם מנהל הרשת.

לחץ על הגדרות מוצעות כדי שפרמטרי ה-TCP/IP יוזנו אוטומטית על-ידי כלי השירות להתקנה.

תיבת הסימון השתמש בשם יציאת ברירת המחדל (Windows NT/2000/XP). סמן תיבה זו כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של היציאה עבור המדפסת. אם תיבה זו אינה מסומנת, תהיה תיבת הדו-שיח שם יציאה המסך הבא באשף.

זהירות: אם המדפסת תחובר לרשתות אחרות, הגדרות TCP/IP שמוצעות על-ידי כלי השירות עלולות שלא להיות ייחודיות בצורה גלובלית ועלולות להתנגש עם התקנים אחרים. נקוט זהירות בעת התחברות לרשתות TCP/IP אחרות.

· אם למדפסת יש כבר הגדרות TCP/IP חוקיות:
יוצגו הגדרות ה-TCP/IP הנוכחיות.

זהירות: שינוי הגדרות TCP/IP חוקיות עלול למנוע גישה ממשתמשים אחרים. לפני שתשנה הגדרות חוקיות, פנה אל מנהל הרשת.

הערה: אם פרמטרי ה-TCP/IP מוגנים באמצעות סיסמה על-ידי תוכנת ניהול, כגון HP Web Jetadmin, שדות ההזנה יהיו אפורים.

תיבת הסימון השתמש בשם יציאת ברירת המחדל (Windows NT/2000/XP בלבד). סמן תיבה זו כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של היציאה עבור המדפסת. אם תיבה זו אינה מסומנת, תהיה תיבת הדו-שיח שם יציאה מסך האשף הבא.

#### לקבלת מידע נוסף:

מילון מונחי הדפסה ברשת