### Змінити параметри TCP/IP

Ви можете вказувати нові параметри TCP/IP (IPv4) для цього принтера. Перед тим як змінити параметри зв'яжіться зі своїм адміністратором мережі.

Примітка. Програма установки визначить і запропонує параметри системи TCP/IP (IPv4 і IPv6), але за бажанням можна змінити параметри IPv4 (цю програму можна використовувати лише для налаштувань параметрів IPv4 вручну). До повного завершення установки не можливо налаштувати вибрані значення параметрів на принтері.

• Якщо принтер не має дійсних параметрів TCP/IP
Уведіть дійсну адресу ІР (ІРv4) для принтера, дійсну маску подмережі та ІР-адресу для шлюза в наведені поля. Перед тим як установити значення зв'яжіться зі своїм адміністратором мережі.

Натисніть пункт Запропонувати параметри, щоб програма установки автоматично ввела параметри TCP/IP.

Установіть прапорець у вікні "ім'я порту за умовчанням" (для Windows NT, 2000 і XP). Після його встановлення для вашого принтера буде призначено параметри порту за умовчанням. Якщо прапорець у цьому вікні не встановлено, діалогове вікно Ім'я порту буде відображено поряд із вікном майстра.

УВАГА! Якщо під'єднати принтер до інших мереж, рекомендовані програмою параметри TCP/IP можуть не бути глобально унікальними та можуть бути несумісними з іншими пристроями. Будьте обачні під час під'єднання до інших мереж TCP/IP.

• Якщо принтер має дійсні параметри TCP/IP
На екрані буде відображено наявні параметри TCP/IP.

УВАГА! Зміна дійсних параметрів TCP/IP може заблокувати доступ іншим користувачам. Перед тим як змінити дійсні параметри зв'яжіться зі своїм адміністратором мережі.

Примітка. Якщо параметри TCP/IP захищені паролем менеджера програмного забезпечення, наприклад HP Web Jetadmin, поля вводу будуть сірими (недоступними).

Установіть прапорець у вікні "Ім'я порту за умовчанням" (лише для Windows NT, 2000 і XP). Після його встановлення для вашого принтера буде призначено параметри порту за умовчанням. Якщо прапорець у цьому вікні не встановлено, діалогове вікно Ім'я порту буде відображено поряд із вікном майстра.

#### Докладніше див.

Глосарій термінології мережних принтерів